**נספח README**

GROUP\_14

1. חבר את מערכת המנוע עם מלקחיים לשולחן יציב
2. חבר את הבקר לחשמל ובצע איפוס לזווית 90 מעלות למטוטלת .
3. הזז את המטוטלת על ידיד דחיפה קלה
4. המנוע יבצע תיקון לזווית עד אשר תגיע לזווית הרצויה וייצובה במרחב.
5. בצע את שורה 4 שנית והמתן.